|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификации устройства | Количество используемых реле | Характеристики контакта реле | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В(переменное/постоянное) | Максимальный коммутируемый ток  каждого реле, А(переменный/постоянный) | Входное напряжение, В(min/max) | Входной ток, А(min/max) |
| "УК-20" | 2 | Нормально разомкнутый, на замыкание | 250 | 28 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/1" | 1 | Нормально разомкнутый, на замыкание | 250 | 28 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/2" | 2 | Нормально замкнутый, на переключение | 250 | 28 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/3" | 1 | Нормально замкнутый, на переключение | 250 | 28 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0.025 | 0.04 |
| "УК-20/4" | 2 | Нормально замкнутый, на переключение | 250 | 28 | 10 | 10 | 20.4 | 26.4 | 0.017 | 0.028 |
| "УК-20/5" | 1 | Нормально замкнутый, на переключение | 250 | 28 | 10 | 10 | 20.4 | 26.4 | 0.017 | 0.028 |